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浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願

矢　板　市　長　　様

浄化槽設置者　〒　　　－
　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　電　話　　　　　　（　　　）　　　　　　　

　建築物の使用状況により、浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302）による算定では、明らかに実情に沿わないと考えられますので、ただし書きの適用を願います。
　また、ただし書きの適用の際には、浄化槽関係法令を遵守し、適正な浄化槽の維持管理を行い、環境衛生上支障が生じた場合、責任を持って対処いたします。
	設置場所
	矢板市

	処理対象人員
日平均汚水量
	JIS算定基準
	⇒
	ただし書き適用による算定

	
	処理対象人員
	人
	
	処理対象人員
	人

	
	日平均汚水量
	㎡／日
	
	日平均汚水量
	㎡／日

	居住者氏名
（全員）
	合計　　　　　　人

	適用理由
	１　居住人員が明らかに少ない。（今後、増える予定もない）
２　居住人員が明らかに多い。
３　その他（具体的に理由をご記入ください。）

	備考
５人槽：日平均汚水量　1.0㎡／日
７人槽：　　〃　　　　1.4㎡／日
１０人槽：　　〃　　　　2.0㎡／日




浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い


　浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302－2000）による人槽計算では
7人槽ですが、現在使用人数は1名です。
　将来を見込んでも増える予定もないので実情に沿わないので5人槽とする。


実居住人員　1名　　　　　　将来見込人員　1名

水量負荷算定（200ℓ／人・日）
1名×200ℓ／日＝200ℓ≒0.2㎥　　5人槽
